**附件2 ：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **手术常规器械一批** | | | |
| 序号 | **器械名称** | **需求参数** | **数量** |
| 1 | 海绵钳 | 医用不锈钢材质：250×12，弯有齿 | 60 |
| 2 | 帕巾钳 | 医用不锈钢材质：160，尖头 | 80 |
| 3 | 帕巾钳 | 医用不锈钢材质：160，平头 | 4 |
| 4 | 眼用剪 | 医用不锈钢材质：110，弯 | 4 |
| 5 | 组织镊 | 医用不锈钢材质：140，1×2钩 | 6 |
| 6 | 金属吸头 （可控吸引管） | 医用不锈钢材质：240×4，带套 （工作长度WL140） | 1 |
| 7 | 金属吸头 （可控吸引管） | 医用不锈钢材质：240×3，带套 （工作长度WL140） | 2 |
| 8 | 椎板牵开器 | 医用不锈钢材质：180×50×3，单钩 | 1 |
| 9 | 神经根拉钩 | 医用不锈钢材质：230×5×135° | 2 |
| 10 | 定位针 | 医用不锈钢材质：180 | 1 |
| 11 | 针盒 | 医用不锈钢材质：160 | 8 |
| 12 | 骨锤 | 医用不锈钢材质：230/270g | 1 |
| 13 | 骨凿 | 医用不锈钢材质：180×4，直，单斜刃，滚花柄 | 2 |
| 14 | 平骨撬 （霍夫曼拉钩） | 医用不锈钢材质：240×42 | 2 |
| 15 | 点状复位钳 | 医用不锈钢材质：210 | 1 |
| 16 | 点状复位钳 | 医用不锈钢材质：260 | 1 |
| 17 | 后颅凹咬骨钳 | 医用不锈钢材质：205×5.5 | 1 |
| 18 | 不锈钢换药碗 | 医用不锈钢材质：140 | 90 |
| 19 | 不锈钢洗涤盆 | 医用不锈钢材质：220x95 | 30 |
| 20 | 不锈钢服药杯 | 医用不锈钢材质：50内径 | 60 |
| 21 | 不锈钢刻度量杯 | 医用不锈钢材质：75内径 | 60 |
| 22 | 不锈钢腰子盘 | 医用不锈钢材质：205x130x25浅型 | 30 |
| 23 | 脚踏 | 大1个：尺寸：长40CM、宽27.5CM、高15.5CM 允许±5CM 中1个：尺寸：长40CM、宽27.5CM、高10.5CM 允许±5CM 小1个：尺寸：长40CM、宽27.5CM、高8.5CM允许±5CM 材料304不锈钢，面板采用3.0厚花纹板，脚架用30\*30\*1.2方管。 | 8套 （大中小各1 ） |
| 24 | 器械套车 | 大1个：尺寸：长92.5CM、宽58.5CM、高90.5CM，允许±5CM 小1个：尺寸：长82.5CM、宽50.5CM、高85.5CM，允许±5CM 304材料，层板采用1.2实厚，四周围管，立柱采用25\*1.5圆管，脚轮采用4寸静音脚轮 | 8套 （大小各1 ） |
| 25 | 输液架（五角） | 1、304#不锈钢材质、可伸缩调节高度； 2、不锈钢针杆可通过旋钮上下升降调整高度，底座带轮可移动使用。 | 20 |
| 26 | 俯卧位 | 1、 产品由底膜，面膜以及内部高分子凝胶类填充物组成。 2、与人体组织具有良好的生物相容性，对皮肤不会形成刺激，不致敏。 3、采用无毒无害材质。 4、产品可透过X射线。 5、产品防水性能好，防水等级大于等于IPX8级。 6、有良好的耐候性，热老化温度可达93度。 7、具有良好的承重和力学传导能力，能够有效的起到支撑和体位固定的作用，垫子单位平方厘米承重不低于270N。 8、通过ISO13485国际质量管理体系认证。 9、采用模具一次性成型，规格控制精准，与人体贴合度高，保护性能高。 10、凝胶是凝固胶体，不导电，无流动性，修补容易，因意外被刺伤或划破，透明胶一贴即可，不影响使用。 11、既能均匀分配病患体重，又不会将其压实到极限状态； 12、不蓄热，可防止褥疮的产生； 13、清洁、消毒、维护保养简单方便可用清水或清洁剂直接进行清洗，在干燥通风处自然风干即可。  14、规格：23\*20\*11±2cm。 | 1 |
| 27 | 负极板回路垫 | 1.使用期限≥2年，在使用说明书和产品标签中有标注。 2.采用双层高分子保护膜，即使第一层保护膜破损移除后，第二层完好的保护膜仍可正常使用。 3.由黄色高分子凝胶填充保护,最大厚度≥13mm，具有聚酯衬垫特性：产品防水性能好，防水等级为IPX8级。有良好的耐候性，热老化温度可达93度。有良好的组织相融性，对皮肤不会形成刺激，不致敏。。 4.对患者没有最低体重限制。 5产品通过ISO质量体系认证。 6.成人儿童均可使用。 7.可有效降低灼伤危险，省时、省力，减轻了护理强度，使用范围广泛，适应烧伤患者、带金属植入物患者，适应瘢痕、纹身、多毛发、体质消瘦及对粘贴式负极板过敏等不同肤质。 8.可弯曲使用，以适用于多种手术体位。 9.导线可满足高频绝缘电刀主机的接口标准，长度≥4m，可适配各种高频绝缘电刀主机。 10.有效接触面积不小于100平方厘米。 11.电容阻抗≤150Ω，在环境温度23℃±3℃、频率460KHz条件下，电容值小于4nF。 12.规格：1200\*500\*3.5±2cm | 8 |
| 28 | 人工呼吸急救苏醒球套组 | 规格：成人型≥40kg 潮气量≥900m1 按压体积700m1 限压阀压力50±10cmH20 吸气阻力<5cmH20(在50L/min) 呼气阻抗<5cmH20(在50L/min) 病人阀接头口径：标准图锥接头 内径 15mm外径22mm 净重(g)：600g 球票容积：1650ml 储气袋容积：2000ml 通气频率：1-50次/分钟  储存条件：温度为-40℃~60℃湿度为40%-95% 操作环境：温度为-18℃-50℃ | 8 |
| 29 | 不锈钢实验凳 | 外形尺寸：凳面直径300mm,调节高度490-660mm, 凳面向右旋转时,凳面升高,向左旋转凳面下降; 手术圆凳采用不锈钢冲压、焊接而成。 凳面用料厚δ1.2mm，四个脚带脚套，主轴为螺旋式 凳面可选配凳套。 | 48 |

**备注：本项目可就清单中任意一项、多项或全部分项提交报价。**