锅炉采购参考参数
	序号
	产品名称
	参数
	数量

	1
	蒸汽锅炉

	1.适用燃料：天然气
2.燃烧机功率：3KW左右，配置低氮燃烧机，大气污染物（如颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等）满足国家和地方排放标准。
3.额定工作压力：0.8-1.25MPa
4.蒸汽温度：168℃-194℃
5.锅炉内部受热面积≥58m2,热效率≥93%；锅烟冲尺寸Φ300-400mm，高度≥12m;
6.能在≥80% 负荷下安全稳定运行
7.额定蒸发量Dt/h：2
8.水容积≥5m3，排烟温度≤100℃；
9.卧式锅炉，内部结构包含锅筒、炉胆、烟管，加热管材质为无缝钢管或更优；整体包括仪表阀门、平台扶梯、底座、保温功能、前后烟箱、电控系统、水净化装置等；
10.工作程序包括三回程。
11.尺寸：锅炉本体的长度≤4.5米、宽度≤2.0米、高度≤2.3米。
12.蒸汽锅炉厂家具有生产A/B级制造许可证，至少售后保修3年，具有365天*24小时响应通道，终身维修，长期配件供应。
13.供货及服务范围：
①负责安装蒸汽管道（采用无缝钢管，直径5.0cm）并与设备对接；
②负责办理特种设备登记、报检等全部相关手续，直至锅炉可合法合规正常投入使用，为交钥匙工程。
③安装包含混凝土基座，蒸汽管道铺设，须有资质人员施工，检验合格。
④负责锅炉实际安装地点的环境影响测评检测。
11.配套用具：
①大推车（长1.2 m左右）4台
②手推式液压起重叉车（可称重2吨）2台
③塑料托盘叉车专用（0.8 m*1.0 m、实心）10台
④工业电磁炉 （最大功率5000W）2台
⑤电子称（最大量程500g，精度为0.1g、不含挡风罩）2台
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商务要求
本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含免费与本院相关信息系统（PACS、HIS、LIS等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。
1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于三年，质保期内故障时间顺延质保期。
2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。 
3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。
4、需提供不少于8小时的系统化操作培训，可根据临床科室实际情况分次完成但总时长不得低于8小时，培训内容应包括设备及配套器械的基本原理、安装与拆卸流程、操作规范、日常维护保养、常见故障识别及应急处理等。

付款方式
[bookmark: _GoBack]签订合同开具正规合法发票且设备验收合格后 22个工作日内支付合同金额 95%,剩余合同价款的5%待履行完合同约定的权利义务事项后【成交供应商承诺保质期(免费保修、维护、升级期)满】且不存在争议的,成交供应商凭合同和《项目验收单》向采购人申请办理支付手续，22个工作日支付剩余款，不计息。

