附件1：50寸项目采购需求表：

▲1、面板类型：AAA级 UHD；

2、屏幕：50 英寸；

3、分辨率：4K（3840×2160）；

4、背光方式：DLED；

5、能效：三级能效及以上；

▲6、CPU：A55\*4 及以上；

▲7、GPU： Mali-G52\*2及以上；

▲8 、存储(ROM) ：运行内存2GB 及以上，存储 内存32GB 及以上；

9、操作界面：Android 9.0/64位电视系统及以上；

▲10、网络：有线/无线，连接方式：2.4G&5.0G 及以上；

11、输入端口：电源输入\*1，有线/天线输入≥1； USB2.0≥2；音视频输入≥1；HDMI2.0≥2（ 一路支持 ARC）；网口≥1；

12、输出端口：同轴\*1；

13、投屏功能：支持；

14、定制功能：酒店5.0、4K，可自定义替 换开机画面，开机视频等；

15、接口功能HDMI2.0 2个 数字RF 模拟RF 网络接口；

16、语音输入：远场语音；

17、产品需按国家标准具有国家节能产品认证证书、3C 认证证书、环境标识；

18、为保证产品为原厂全新产品，供货时提供原厂针对此设备授权书、供货证明、售后服务承诺书。

19、免费帮安装：免费挂普通墙体安装特殊安装根据实际情况勘察而定。