1、需求

要求不锈钢焊接，海绵床垫距离床头边线14cm处留一椭圆形孔洞（大小15cm\*12cm），其它需求参数如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数 量 | 长 度 | 宽 度 | 高 度 |
| 治疗床 | 3张 | 200cm | 65cm | 80cm（含床垫） |
| 床下柜子 | 3个 | 60cm | 40cm | 36cm |

2、附图



